UC：スキャンする

概要：ユーザが画像を選択して、MFPにスキャン要求する。MFPは選択した画像をスキャンし、ストレージに保存する。

目的：ユーザがMFPで画像のスキャンを行う。

アクター：ユーザ、MFP

開始条件：ユーザがMFPのスキャンするアイコンを選択する。

事前条件：MFPが起動中である。

メインフロー：

1. ユーザがMFPの画面上の「スキャンする」ボタンを押下する。
2. MFPはスキャンのためのダイアログ（以下、スキャンダイアログとする）を表示する。
3. ユーザはMFPのスキャンダイアログに読み込む画像をD&Dする。
4. MFPはD&Dされた画像をスキャンダイアログに表示する。
5. ユーザはMFPのスキャンダイアログ上の「保存」ボタンを押下する。
6. MFPはD&Dされた画像をストレージに保存する。
7. MFPは保存完了のダイアログ（以下、保存完了ダイアログとする）を出す。
8. ユーザは保存完了ダイアログの「OK」ボタンを押下する。
9. MFPは保存完了ダイアログを閉じる。
10. MFPはスキャンダイアログに表示された画像を消去する。
11. ステップ2に戻る。

代替フロー：

Alt-2,3: ユーザがスキャンダイアログキャンセルボタンを押下する。

1. MFPはスキャンダイアログを終了する。
2. UCを終了する。

Alt-5: ユーザがMFPのダイアログ上の「キャンセル」ボタンを押下する。

1. MFPはダイアログに表示している画像を消去する。
2. ステップ2に戻る。

例外フロー：

Ex-6: MFPがD&Dされた画像をストレージに保存できない場合

1. MFPは保存失敗のダイアログ（以下、保存失敗ダイアログとする）を出す。
2. ユーザは保存失敗ダイアログの「OK」ボタンを押下する。
3. ステップ2に戻る。

事後条件：MFPがユーザによって選択された画像をスキャンし、ストレージに保存する。

備考：